Umývačka prepraviek typ UP – E100 predstavuje priebežné umývacie zariadenie na bežne používané prepravky v potravinárskom priemysle. Umývačka sa skladá z dvoch sekcií, a celá je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele. Zariadenie môže byť vyhotovené s ručným posuvom alebo automatizovaným. Teplota umývacej zmesi sa dá regulovať od 30°C do 90°C a je udržiavaná automaticky. Umývačka si sama kontroluje hladinu umývacej zmesi v nádrži, aby sa predišlo suchému chodu čerpadla. Umývacia sekcia má odnímateľné časti kvôli ľahšiemu čisteniu samotnej umývačky.

**Technické údaje**

Typ UP – E100

Prepravky 400 × 600 mm

Pracovný výkon 100ks/h

Rozmery stroja 3050 × 890 × 1480 mm

Rozmer potrubia prívodu vody ¾``

Rozmer odpadového potrubia 2``

El. Príkon stroja 18kW

Napätie 400V, 50Hz

Krytie IP 65

Krytie motora IP 55

Tlak 6 bar

Hmotnosť 280kg

Nosnosť spodného unášača 9kg

Hluk nepresahuje 70dB

